Технические требования для изготовления панель-кронштейнов: 1200×1800 мм

* Материал: белая непрозрачная самоклеющаяся пленка REMOVABLE;
* Цветность 4+0;
* Размер постера – 1200х1800 мм;
* Запечатываемое поле – 1200х1800 мм;
* Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 1150х1700 мм, относительно центра постера;