# **Технические требования к макетам для печати стикеров**

Печать стикеров на стекла производится на прозрачной пленке ORACAL620 (removable) цифровым или офсетным способом, в зависимости от тиража.

* Файлы принимаются в форматеTiff – 300 dpi,
* в цветовой модели CMYK,
* без слоев, без дополнительных альфа-каналов, без путей и без LZW компрессии
* Оригинал-макет должен быть сверстан в масштабе 1:1

|  |  |
| --- | --- |
| Дообрезной формат(мм, ширина х высота) | Обрезной формат(мм, ширина х высота) |
| 310х410 | 300х400 |
| 610х410 | 600х400 |
| 490х130 | 480х120 |